Guía de Configuración Inicial - Alarma NX-8V2
Esta guía te llevará paso a paso a través del proceso de reconfiguración de tu panel de alarma NetworX NX-8V2 después de un reseteo de fábrica. Es recomendable que tengas acceso al manual completo del instalador para funciones avanzadas.
Paso 1: Ingresar al Modo de Programación
* En el teclado, ingresa: *8 9713
* Si el código es correcto, el teclado mostrará: 'Enter Location and # or scroll'
Paso 2: Configurar Tipos de Zona
1. Ingresa la ubicación de zona: Ejemplo: 0 0 1 # para Zona 1
2. Introduce el tipo de zona (por ejemplo 3 para instantánea, 1 para delay): 0 3 #
3. Repite el proceso para cada zona que desees configurar.
Paso 3: Programar Códigos de Usuario
1. Ingresa al campo de usuario: * 5 [Código Maestro (por defecto 1234)]
2. Introduce el número de usuario (1 a 40): 01
3. Escribe el nuevo código de 4 dígitos y presiona #: Ejemplo: 2580 #
4. Repite para los demás usuarios.
Paso 4: Configurar Particiones (Opcional)
Cada zona y usuario puede asignarse a una partición (1 a 8). Este paso es opcional si estás usando una sola partición.
Paso 5: Salir del Modo de Programación
Presiona: Exit o *
Es recomendable probar cada zona luego de programarla para confirmar que detecta correctamente. Consulta el manual del instalador NX-8V2 para códigos específicos de zona y otras opciones avanzadas.




